**Příloha č. 1**

**Technická specifikace veřejné zakázky:**

 **„Nákup konvektomatu - veřejná zakázka č.: 9/2017“**

Účastník popíše jím nabízený konvektomat (dále jen „zařízení“) v tabulkách, které obsahují: v prvním sloupci (levý sloupec) příslušný technický parametr, ve druhém sloupci (druhý sloupec zleva) minimální požadavky zadavatele. Dále zadavatel doplní:

* technické parametry zařízení, jejichž dodávku účastník nabízí v rámci své nabídky na realizaci veřejné zakázky, do třetího sloupce (druhý sloupec zprava) tabulky;
* informace, zda příslušné zařízení nabízené účastníkem splňuje požadavky zadavatele, do čtvrtého sloupce (pravý sloupec) tabulky slovem „**ANO**“ nebo „**NE**“.

Účastník musí nabídnout takové zařízení, které splňuje minimální požadavky zadavatele uvedené ve druhém sloupci tabulek. Účastník může nabídnout zařízení s lepšími parametry, než požaduje zadavatel (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší). Účastník nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět údaje a položky uvedené v tabulkách.

**Účastník s touto přílohou č.1 ZD dodá technický list nabízeného zařízení (v českém jazyce).**

Tato příloha č. 1 je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních norem. Účastníci zadávacího řízení se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v této příloze č.1 ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

**Zadavatel požaduje variabilní použití nového zařízení se zavážecími vozíky stávajícího konvektomatu, který má již v majetku. Popis a rozměry stávajícího zavážecího vozíku:**



Počet gastronádob (GN): 20 ks

Rozměr gastronádob GN 1/1 530x325

Počet zásuvů 20

Rozteč mezi zásuvy 70 mm

Materiál nerezová ocel.

Odkaz na stávající vozík naleznou účastníci na: <https://www.gastromania.cz/vodici_listy/zavazeci_vozik_standard_rational_typ_201.html>

Předmětem této veřejné zakázky je závazek prodávajícího řádně a včas nejdéle do 15.12. 2017, v sídle zadavatele na jím určené místo dodat, provést montáž zařízení včetně připojení na média (voda, odpad a elektřina), zprovoznit je a předvést bezvadnou provozuschopnost zařízení. Zlikvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s dodávkou. Zaškolit personál kupujícího v obsluze, údržbě a provozu zařízení. Poskytnout zadavateli na zařízení záruku v délce 60 měsíců a následný servis včetně pravidelných servisních prohlídek.

**Technické požadavky zadavatele na zařízení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | **Požadované parametry** | **Technické parametry nabízeného plnění (je-li relevantní)** | **Splňuje zařízení technické parametry ANO/NE** |
| rozměry (šxhxv) v mm | 880x795x1785 |  |  |
| příkon  | 37 kW |  |  |
| jistič | 3 x 63 A |  |  |
| výkon „horký vzduch“ | 36 kW |  |  |
| výkon „ pára“ | 36 kW |  |  |
| kapacita | 20 x 1/1 GN |  |  |
| podélné vstupy | 1/1,1/2,2/3,1/3,2/8 GN |  |  |
| počet jídel za den | 150 - 300 |  |  |
| režim konvektomatu | 3 provozní režimy: rozsah teplot 30-300 st.C |  |  |
| sonda teploty jádra se šestibodovým měřením | ------------------------ |  |  |
| 350 programů až s dvanácti kroky | ------------------------ |  |  |
| napařování nastavitelné ve třech krocích | ------------------------ |  |  |
| pět rychlostí vzduchu programovatelné | ------------------------ |  |  |
| USB rozhraní | ------------------------ |  |  |
| náhradní zavážecí vozík  | standardní dodání 1. vozíku se zařízením + 1. vozík navíc |  |  |
| přívod vody |  3/4 |  |  |
| odpad  |  DN 50 |  |  |
| datum dodání | do 15.12.2017 |  |  |