##  Příloha č. 1

Veřejná zakázka s názvem **„Nákup serveru včetně softwaru, zakázka č. 01/2017“.**

**Prohlášení o splnění technické specifikace serveru a softwaru požadovaných zadavatelem –** instrukce ke specifikaci plnění nabízeného účastníkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Tabulka obsahuje levý sloupec, který definuje požadované parametry, které je zapotřebí dodržet. Prostřední sloupec doplní „Účastník“ parametry, které nabízí ve svém řešení. V pravém sloupci „Účastník“ definuje slovem „ANO“, „NE“ nebo „LEPŠÍ“ status nabízeného řešení.

Účastník **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět údaje a položky uvedené v tabulkách**.

 **TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

**Server značka:[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická specifikace HW – požadované parametry** | **Technické parametry nabízeného plnění (je-li relevantní)** | **Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE/LEPŠÍ** |
| Rackové provedení pro rozvaděč 19' 42U/600x1000 | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Procesor Intel Xeon o frekvenci 2,1 GHz s podporou Hyper-Threading technologie, 20MB Cache, 8 jader, rychlost sběrnice 8 GT/s QPI  | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Minimálně 8 disků s možností rozšíření min. dalších 8 disků (celkem 16 ks) | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| HW raid řadič disků s pamětí 2GB, která je zálohovaná baterií - Konfigurace disků bude odpovídat standardu Raid 5 (parity + spare) | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Parametry pevných disků – 8 x 300GB, 10 k RPM, SAS, Hot-plug | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| RAM 4 x 16 GB, RDIMM, Dual Rank | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Min. 4 x LAN (1GBE) | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| DVDRW SATA mechanika | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
|  Redundantní napájecí zdroj 1100W | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Ližiny racku s kabelovým managementem | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Redundantní SD modul pro instalaci VMware (2 x 8GB) | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Vzdálená správa - Out of band management (vzdálené vypnutí a zapnutí serveru, možnost kompletního nastavení – BIOS, vzdálená konfigurace řadiče disků | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Rozšířená záruka výrobce na HW komponenty v délce 5 let včetně zajištění náhradní komponenty v případě závady do 5 pracovních hodin | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Zajištění nepřetržité podpory na dodávku náhradního HW (24/7) |  **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |

**SW vybavení serveru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická specifikace HW – požadované parametry** | **Technické parametry nabízeného plnění (je-li relevantní)** | **Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE/ LEPŠÍ** |
| Licence Microsoft Win Svr Std 2016 (počet licencí pro provoz 4 virtuálních serverů) | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Licence k OS pro uživatele (55 licencí User Call) | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Terminálové licence pro 5 zařízení | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Poštovní server na platformě Microsoft (Exchange Std 2016) | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Licence k Exchange pro uživatele (55 licencí User Call) | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |