**Příloha č. 1**

**Předmět veřejné zakázky (specifikace):**

**„Vybavení pavilonu A, B, C – kompenzační pomůcky - zvedáky, veřejná zakázka č. 17/2018.“**

Cílem VZ je nákup nových kvalitních mobilních závěsných zvedáků včetně veškerého příslušenství a doplňků (dále jen „zvedáky“) pro manipulaci s nepohyblivými klienty.

Dodavatel s touto vyplněnou přílohou č.1 ZD dodá technický list nabízeného zařízení a návod k obsluze (v českém jazyce).

Rozsah dodávky:

Zvedáky dle popisu: 5 kusů včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy.

Součástí každého zvedáku jsou:

- 2 bezúdržbové baterie a nabíječka baterií včetně instalace nabíječky,

- 2 vaky pro koupání a sprchování ve velikosti L,

- 2 vaky pro koupání a sprchování ve velikosti XL.

Dodavatel doplní do tabulky 3. a 4. sloupec:

* technické parametry zvedáků, jejichž dodávku účastník nabízí v rámci své nabídky na realizaci veřejné zakázky, do třetího sloupce (druhý sloupec zprava) tabulky;
* informace, zda příslušné zvedáky nabízené účastníkem splňují požadavky zadavatele, do čtvrtého sloupce (pravý sloupec) tabulky slovem „**ANO**“ nebo „**NE**“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | **Požadované parametry** | **Technické parametry nabízeného plnění** | **Splňuje zvedáky technické parametry ANO/NE** |
| hmotnost zvedáků max.: | 100 kg |  |  |
| maximální rozměry potřebné pro manipulaci v prostoru (průjezd dveřmi atd.)  *v rámci zachování provozních podmínek zadavatel připouští toleranci rozměrů* | šířka 750 mm (při složeném podvozku)  délka 1200 mm |  |  |
| rozsah zdvihu:  *v rámci zachování provozních podmínek zadavatel připouští tolerancirozměrů* | max.1500mm |  |  |
| maximální nosnost: | 220kg |  |  |
| rozsah manipulace  s klientem | vertikálně, horizontálně a otáčení kolem své osy |  |  |
| pojezdová kolečka | 4 kvalitní kolečka, z toho 2x brzděná, provedení vyhovující pro všechny typy podlahových krytin (interiérové použití) |  |  |
| napájení | součástí každého kusu 2 bezúdržbové baterie a nabíječka baterií včetně  instalace, indikátor stavu baterie |  |  |
| váha | váha s digitálním displejem |  |  |
| polohovací systém | dynamický polohovací systém s pohonem a ručním ovladačem |  |  |
| polohování | přesné polohování při manipulacích a přesunech |  |  |
| nouze | systém nouzového spouštění |  |  |
| ovladač | ruční ovladač s grafickým displejem, funkcí zdvihání a spouštění, rozevírání a zavírání podvozku, polohovacího systému, apod., |  |  |
| manuál | zjednodušený grafický manuál např. na sloupu zvedáku jako rychlá pomoc pro obsluhu |  |  |

Dodavatel musí nabídnout takové zvedáky, které splňují technickou specifikaci a požadované parametry zadavatele uvedené v tabulkách. Dodavatel může nabídnout zvedáky s lepšími parametry, než požaduje zadavatel (tyto lepší parametry, však nejsou předmětem hodnocení). Zařízení musí mít bezpečnostní atest a musí splňovat požadavky všech příslušných platných norem a technických předpisů.

Dne: …………….

……………………………………………………… jméno a příjmení

podpis oprávněné osoby