*Příloha č.: 2*

 **Předmět veřejné zakázky (specifikace):**

 **„Nákup 3 kusů hygienických koupacích židlí – veřejná zakázka č. 20/2019“.**

Předmětem této veřejné zakázky je závazek prodávajícího řádně a včas, v sídle zadavatele na jím určené místo dodat, zprovoznit a předvést bezvadnou provozuschopnost 3 kusů nových hygienických víceúčelových koupacích židlí včetně příslušenství a doplňků pro manipulaci s nepohyblivými, nebo jen těžko samostatně pohyblivými klienty (dále jen „koupací židle“).

Zaškolit personál kupujícího v obsluze, údržbě a provozu koupacích židlí. Poskytnout zadavateli na koupací židle záruku v délce 36 měsíců. Zlikvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s dodávkou.

Technické požadavky zadavatele na hygienické koupací židle jsou uvedeny v tabulce.

Ve sloupci č.1 jsou uvedeny technické parametry koupací hygienické židle,

ve sloupci č.2 jsou požadované parametry koupací hygienické židle,

do sloupce č.3 dodavatel doplní, zda příslušná koupací hygienická židle splňuje požadavky zadavatele slovem „**ANO**“ nebo „**NE**“.

Dodavatel musí nabídnout takovou koupací židli, které splňuje požadované parametry a technickou specifikaci zadavatele uvedené v tabulkách. Dodavatel může nabídnout koupací židli s lepšími parametry, než požaduje zadavatel (tyto lepší parametry, však nejsou předmětem hodnocení).

 **Technické požadavky zadavatele na koupací židle:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Sloupec č.1*** | ***Sloupec č.2*** | ***Sloupec č.3*** |
| **Technická specifikace** | **Požadované parametry** | **Splňuje koupací židle technické parametry ANO/NE** |
| výškově elektricky nastavitelná hygienická koupací židle  |  3 kusy  |  |
| pracovní použití (činnost) | vhodné pro používání ve sprchách, koupelnách, toaletách atd. |  |
| kvalita židle | antibakteriální povrchová úprava, kovové části v nerezové úpravě |  |
| pás | bezpečnostní pás pro fixaci klienta |  |
| Nosnost židle*zadavatel připouští toleranci + - 10%* |  150 kg |  |
| celková váha židle*zadavatel připouští toleranci + - 10%* |  max.: 40 kg |  |
| nejnižší poloha sedáku*zadavatel připouští toleranci + - 10%* | 49 cm |  |
| nejvyšší poloha sedáku*zadavatel připouští toleranci + 10%* | 100 cm |  |
| šířka sedáku*zadavatel připouští toleranci + 10%* | 60 cm |  |
| délka sedáku*zadavatel připouští toleranci + 10%* | 45 cm |  |
| opěrka hlavy | nastavitelné polohování |  |
| opěrky nohou (lýtek) | odklápěcí a nastavitelné polohy umožňující držet dolní končetiny ve správné ergonomické poloze |  |
| předloketní opěrky | sklopné umožňující boční přístup ke klientovi a snadné boční přesuny  |  |
| elektrické ovládání | napětí 24V, bezúdržbové baterie |  |
| nabíječka baterií | umožňující nabíjení v každé úrovni vybití baterie |  |
| ovládání | dálkový ovladač pro všechny funkce se snadno srozumitelnými symboly |  |
|  polohování  | plynulé polohování sedu, náklon do ležící pozice/záklon při sprchování, min. 5 stupňů dopředu a min. 30 stupňů dozadu |  |
| sedák  | otvor pro snadnou hygienu |  |
| podložní mísa  | plastová podložní mísa v antibakteriálním provedení |  |
| kolečka | 4 kusy otočných zamykatelných koleček, min. jedno kolečko směrově zamykatelné |  |
| průměr koleček*zadavatel připouští toleranci + - 10%* | 125mm |  |
| stupeň krytí pro zvedací pohony a dálkové ovládánínutno doložit výrobcem | IP X5 |  |
| stupeň krytí pro ostatní části židlenutno doložit výrobcem | IP 66W |  |

Koupací židle musí splňovat požadavky platných norem a technických předpisů.

**Dodavatel s touto přílohou č.2 ZD dodá návod k obsluze (v českém jazyce).**