## Příloha č. 1 zadávací dokumentace

**Veřejné zakázky s názvem** **Nákup 6 ks velkokapacitních praček a 3 ks sušiček - veřejná zakázka č. 11/2020**

**Prohlášení o splnění technické specifikace průmyslových praček a bubnových ventilačních sušičů požadovaných zadavatelem – instrukce ke specifikaci plnění nabízeného účastníkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku**

Účastník popíše jím nabízené pračky a sušičky („**Zařízení**“) v tabulkách, které obsahují v prvním sloupci (levý sloupec) příslušný technický parametr, ve druhém sloupci (druhý sloupec zleva) minimální požadavky Zadavatele, a to doplněním:

1. technických parametrů Zařízení (jedná-li se o kvantifikovatelný parametr), jejichž dodávku účastník nabízí v rámci své nabídky na realizaci Veřejné zakázky, do třetího sloupce (druhý sloupec zprava) tabulky;
2. informace, zda příslušné Zařízení nabízené účastníkem splňuje požadavky Zadavatele, do čtvrtého sloupce (pravý sloupec) tabulky slovem „**ANO**“ nebo „**NE**“.

Účastník musí nabídnout taková Zařízení, která splňují minimální požadavky Zadavatele uvedené ve druhém sloupci tabulek. Účastník může nabídnout Zařízení s lepšími parametry, než požaduje Zadavatel (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší).

Účastník **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět údaje a položky uvedené v tabulkách**.

**Účastník do této přílohy dále doplní technické listy nabízených Zařízení (v českém jazyce).**

**NÁVRH PLNĚNÍ – TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY**

**1. Automatická průmyslová pračka (malá): [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] počet kusů: 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | **Požadované parametry** | **Technické parametry nabízeného plnění** | **Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE** |
| Objem bubnu | Min. 75 l | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Kapacita náplně (při kapacitě plnění 1:10) | Min. 8 kg suchého prádla | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Přední plnění | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Průměr vnitřního pracího bubnu | Min. 530 mm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| G-faktor | Min. 400 | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Max. otáčky odstředění | Min. 1100 ot/min | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Nerezový buben | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Elektrický ohřev | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Připojení na teplou a studenou vodu | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Kontrola vyváženosti | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Programovatelné ovládání | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| El. ovládání displeje v českém jazyce | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Odpružení | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Automatické dávkování tekutých pracích prostředků | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Automatické dávkování aviváže | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Frekvenčně řízený motor | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Maximální rozměry stroje (v x š x h) | 1150x710x800 | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Vypouštěcí ventil | Min. 75 mm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Jmenovitý příkon stroje v KW | Max. 9 kW | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** | **----------** |
| Kovový sokl pod pračku | Min. 13,5 cm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** |

**2. Automatická průmyslová pračka (menší): [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] počet kusů: 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | **Požadované parametry** | **Technické parametry nabízeného plnění** | **Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE** |
| Objem bubnu | Min. 135 l | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Kapacita náplně (při kapacitě plnění 1:10) | Min. 14 kg suchého prádla | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Přední plnění | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Průměr vnitřního pracího bubnu | Min. 620 mm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| G-faktor | Min. 400 | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Max. otáčky odstředění | Min. 1000 ot/min | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Nerezový buben | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Elektrický ohřev | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Připojení na teplou a studenou vodu | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Programovatelné ovládání | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| El. ovládání displeje v českém jazyce | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Odpružení | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Automatické dávkování tekutých pracích prostředků | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Automatické dávkování aviváže | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Frekvenčně řízený motor | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Maximální rozměry stroje (v x š x h) | 1250x800x1000 | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Vypouštěcí ventil | Min. 75 mm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Kontrola vyváženosti | ano | **----------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** |
| Jmenovitý příkon stroje v KW | Max. 12 kW | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** | **----------** |
| Kovový sokl pod pračku | Min. 13,5 cm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** |

**3. Automatická průmyslová pračka (střední): [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] počet kusů: 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | **Požadované parametry** | **Technické parametry nabízeného plnění** | **Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE** |
| Objem bubnu | Min. 240 l | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Kapacita náplně (při kapacitě plnění 1:10) | Min. 24 kg suchého prádla | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Přední plnění | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Průměr vnitřního pracího bubnu | Min. 750 mm | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| G-faktor | Min. 400 | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Max. otáčky odstředění | Min. 950 ot/min | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Nerezový buben | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Elektrický ohřev | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Připojení na teplou a studenou vodu | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Programovatelné ovládání | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| El. ovládání displeje v českém jazyce | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Odpružení | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Automatické dávkování tekutých pracích prostředků | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Automatické dávkování aviváže | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Frekvenčně řízený motor | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Maximální rozměry stroje (v x š x h) | 1450x1000x1150 | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Vypouštěcí ventil | Min. 75 mm | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Kontrola vyváženosti | ano | **----------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** |
| Jmenovitý příkon stroje v KW | Max. 18 kW | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **----------** |
| Kovový sokl pod pračku | Min. 13,5 cm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** |

**4. Automatická průmyslová pračka (velká): [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] počet kusů: 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | **Požadované parametry** | **Technické parametry nabízeného plnění** | **Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE** |
| Objem bubnu | Min. 450 l | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Kapacita náplně (při poměru plnění 1:10) | Min. 45 kg suchého prádla | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Přední plnění | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Průměr vnitřního pracího bubnu | Min. 900 mm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| G-faktor | Min. 350 | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Max. otáčky odstředění | Min. 800 ot/min | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Nerezový buben | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Elektrický ohřev | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Připojení na teplou a studenou vodu | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Programovatelné ovládání | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| El. ovládání displeje v českém jazyce | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Odpružení | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Automatické dávkování tekutých pracích prostředků | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Automatické dávkování aviváže | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Frekvenčně řízený motor | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Maximální rozměry stroje (v x š x h) | 1950x1350x1450 | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Vypouštěcí ventil | Min. 75 mm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Kontrola vyváženosti | ano | **----------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** |
| Jmenovitý příkon stroje v KW | Max. 38 kW | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** | **----------** |

**5. Bubnový ventilační sušič (menší): [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] počet kusů: 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | **Požadované parametry** | **Technické parametry nabízeného plnění** | **Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE** |
| Objem bubnu | Min. 500 l | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Kapacita náplně (při poměru plnění 1:25) | Min. 24 kg suchého prádla | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Přední plnění | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Průměr bubnu | Min. 930 mm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Rozměr dveří sušícího bubnu | Min. 800 mm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Ohřev | Plyn | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Výkon plynového hořáku | Min. 30 kW | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Reverzace bubnu | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Programovatelné ovládání | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| El. ovládání displeje v českém jazyce | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Maximální rozměry stroje (v x š x h) | 2000x1000x1300 | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Průměr odvětracího potrubí | 100 mm až 250 mm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Nerezový buben | Ano | **-------** | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Perforovaná zvedací žebra | Ano | **-------** | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Zabudovaný ventilátor | Ano | **--------** | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Jmenovitý příkon stroje v KW | Max. 0,8 kW | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** | **----------** |

**6. Bubnový ventilační sušič (větší): [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] počet kusů: 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | **Požadované parametry** | **Technické parametry nabízeného plnění** | **Splňuje Zařízení požadované parametry? ANO/NE** |
| Objem bubnu | Min. 650 l | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Kapacita náplně | Min. 35 kg suchého prádla | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Přední plnění | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Průměr bubnu | Min. 930 mm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Rozměr dveří sušícího bubnu | Min. 800 mm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Ohřev | Plyn | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Výkon plynového hořáku | Min. 45 kW | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Reverzace bubnu | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Programovatelné ovládání | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| El. ovládání displeje v českém jazyce | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Maximální rozměry stroje (v x š x h) | 2000x1000x1300 | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Průměr odvětracího potrubí | 100 mm až 250 mm | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Nerezový buben | Ano | **------** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Perforovaná zvedací žebra | Ano | **-------** | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Zabudovaný ventilátor | Ano | **--------** | **DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| Jmenovitý příkon stroje v KW | Max. 0,8 kW | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK** | **----------** |