*Příloha č.: 2*

**Předmět veřejné zakázky (specifikace):**

**„Žehlící lis do prádelny, veřejná zakázka č. 9/2025“**

Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele řádně a včas, v sídle zadavatele na jím určené místo dodat, nainstalovat, zprovoznit a předvést bezvadnou provozuschopnost nového žehlícího lisu, včetně příslušenství (dále jen „lis“).

Profesionální lis musí být určen do náročného dvousměnného provozu.

Dodavatel provede zaškolení pověřených osob zadavatele s obsluhou a údržbou lisu.

Dodavatel poskytne zadavateli na lis záruku v délce 24 měsíců a po dobu záruky pravidelné servisní prohlídky doporučené výrobcem.

Dodavatel po ukončení záruční doby garantuje zajištění servisu včetně případných dodávek náhradních dílů potřebných na opravu lisu.

Dodavatel garantuje za předpokladu pravidelné údržby životnost lisu minimálně 10 let.

Součástí plnění veřejné zakázky je ekologická likvidace obalového materiálu v souvislosti s dodávkou, dále zajištění ekologické likvidace stávajícího žehlícího lisu PONY CP/U ve vlastnictví zadavatele.

Dodavatel s touto vyplněnou přílohou č. 2 zadávací dokumentace dodá:

technický list (katalogový list) nabízeného lisu, návod k použití a obsluze v českém jazyce.

Lis musí mít bezpečnostní atest a musí splňovat požadavky všech příslušných platných norem a technických předpisů například: Označení značkou „CE“ potvrzující shodu s harmonizovanou legislativou Evropského společenství.

Informace, zda příslušný nabízený lis dodavatelem splňuje požadavky zadavatele, doplní dodavatel do pravého sloupce v tabulce slovem „**ANO**“ nebo „**NE**“.

Dodavatel musí nabídnout takový lis, který splňuje požadované parametry a technickou specifikaci zadavatele uvedené v tabulkách. Dodavatel může nabídnout lisy s lepšími parametry, než požaduje zadavatel (tyto lepší parametry, však nejsou předmětem hodnocení).

**Technické požadavky zadavatele na žehlící lis:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická specifikace****- požadavek zadavatele** | **Splnění požadovaných technických parametrů na plnění veřejné zakázky ANO/NE** |
| Profesionální universální lis vhodný pro žehlení prádla v provozu profesionální prádelny  | *doplní dodavatel* |
| Napájení: 380 V  | *doplní dodavatel* |
| Parní univerzální žehlicí lis, vzduchem ovládaný (pneumatické ovládání) | *doplní dodavatel* |
| Vzduchem ovládaný prádelenský lis, s leštěnou horní přítlačnou deskou s vysokým výkonem | *doplní dodavatel* |
| Nerezová leštěná horní deska, vyhřívaná párou, nenapařující. | *Doplní dodavatel* |
| Polstrovaná napařovací spodní deska s přisáváním, vyhřívána párou | *doplní dodavatel* |
| Možnost připojení na externí rozvody páry, stlačeného vzduchu a přisávání | *doplní dodavatel* |
| Elektrický ohřev, zabudovaný parní vyvíječ s bojlerem o objemu 10 l*Zadavatel připouští toleranci + - 10%* | *doplní dodavatel* |
| Tlak páry: minimálně 3 bary, plynulé nastavení *Zadavatel připouští toleranci - 10%* | *doplní dodavatel* |
| Vestavěný kompresor s výkonem minimálně 1 kW | *doplní dodavatel* |
| Rozměry lisu (VxŠxH)v mm: 1400 x 1150 x 1400*Zadavatel připouští toleranci + - 20%* | *doplní dodavatel* |
| Hmotnost: cca 280 kg *Zadavatel připouští toleranci + - 30%* | *doplní dodavatel* |
| Ruční ovládání + automatické zvednutí pracovní desky | *doplní dodavatel* |
| Nastavení času otevření žehlící desky | *doplní dodavatel* |
| Úhel otevření: 50° | *doplní dodavatel* |

Celkovou nabídkovou cenu za dodání, instalaci a zprovoznění žehlícího lisu doplní Dodavatel do přílohy č. 1 – Krycího listu. Cena uvedená v Krycím listu bude posuzovanou cenou.