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„Nákup OOPP, veřejná zakázka č. 13/2026“

Specifikace, tabulka pro výpočet nabízené ceny

Zadavatel: 		Domov pro seniory Zahradní Město
se sídlem:  		Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10
IČO: 			70878030


Dodavatel: 		………………………………………………..
se sídlem: 		…… žlutě vyznačené pole doplní dodavatel…
IČO: 			………………………………….……………  
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I. Specifikace
Požadavky zadavatele na osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“):

Ve sloupci č.1 jsou OOPP položkově očíslované,
ve sloupci č.2 je uveden obecný zkrácený název OOPP,
ve sloupci č.3 jsou požadované specifikace/složení/parametry OOPP, 
do sloupce č.4 Dodavatel doplní, zda příslušné OOPP splňují požadavky Zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“.

Dodavatel musí nabídnout takové složení a parametry OOPP, které požaduje Zadavatel v uvedených tabulkách. 

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s předmětem veřejné zakázky, jako jsou zejména náklady na dopravu OOPP do sídla Zadavatele, včetně složení na určené místo, náklady na obaly, pojištění Dodavatele apod.
	Sloupec č.1
	Sloupec č.2
	Sloupec č.3
	Sloupec č.4

	Položka
	Obecný zkrácený název OOPP
	Požadované parametry OOPP
	Splňují parametry a složení požadavky  OOPP   ANO / NE

	1
	Pracovní obuv s fixací paty a protiskluzovou podešví
	Požadované minimální technické a užitné vlastnosti:
· pracovní obuv s protiskluzovou podešví,
· nosnost minimálně 150 kg,
· provedení bez klínku,
· anatomicky tvarovaná polyuretanová stélka s podprstovou řasou, potažená přírodní usní,
· svršek obuvi z přírodní usně,
· obuv měkká, prodyšná a zajišťující tlumení nárazů při chůzi,
· dva nastavitelné nártní pásky,
· pásek přes patu umožňující bezpečné a stabilní upevnění obuvi,
· zapínání pomocí kovových spon/přezek; přípustné je rovněž kombinované provedení s kvalitním suchým zipem, pokud jsou zachovány požadované funkční vlastnosti a možnost individuálního přizpůsobení obuvi,
· barva bílá; přípustná je drobná barevná aplikace,
· požadovaný rozsah velikostí: EU 35–47.
Požadavky na bezpečnost a shodu
Nabízená obuv musí splňovat příslušné požadavky právních a technických předpisů vztahujících se k danému druhu výrobku.
Dodavatel doloží příslušné EU prohlášení o shodě a obuv musí být opatřena označením CE, pokud se na daný výrobek tato povinnost vztahuje.
Pracovní obuv musí splňovat požadavky příslušné technické normy pro pracovní obuv, minimálně v rozsahu požadovaných vlastností odpovídajících kategorii OB a požadavku na protiskluznost.
Veškeré výše uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel je oprávněn nabídnout výrobek s rovnocennými nebo kvalitativně vyššími technickými a užitnými vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	2
	Pracovní obuv s uzavřenou špičkou, fixací paty a protiskluzovou podešví
	Požadované minimální technické a užitné vlastnosti:
· pracovní omyvatelná obuv typu pantofle s plnou uzavřenou špičkou,
· anatomicky tvarované provedení,
· protiskluzová podešev,
· svršek z nepromokavého, prodyšného a snadno omyvatelného mikrovlákna nebo materiálu s rovnocennými či lepšími vlastnostmi,
· lehká podešev z materiálu EVA nebo jiného materiálu s rovnocennými či lepšími vlastnostmi, zajišťujícího komfort a tlumení nárazů při chůzi,
· vyjímatelná anatomická stélka s antibakteriální úpravou, s povrchem z přírodní usně nebo materiálu s rovnocennými hygienickými a užitnými vlastnostmi,
· překlopný patní pásek umožňující použití obuvi s fixací paty i bez ní,
· perforace umístěná pouze na bočních stranách obuvi,
· konstrukční řešení omezující možnost vniknutí tekutiny do vnitřního prostoru obuvi; vhodné je provedení s ochranným okrajem („okapem“) nebo rovnocenným funkčním řešením,
· barva bílá; přípustná je decentní barevná aplikace nebo vhodný motiv odpovídající použití obuvi v gastronomickém provozu,
· požadovaný rozsah velikostí: EU 35–47.
Požadavky na bezpečnost a shodu
Nabízená obuv musí splňovat příslušné požadavky právních a technických předpisů vztahujících se k pracovní obuvi.
Dodavatel doloží příslušné EU prohlášení o shodě a obuv musí být opatřena označením CE, pokud se na daný výrobek tato povinnost vztahuje.
Pracovní obuv musí splňovat požadavky příslušné technické normy řady ČSN EN ISO 20347 pro pracovní obuv, minimálně v kategorii OB, včetně požadavků na protiskluzné vlastnosti odpovídající aktuálně platnému znění příslušné normy.
Veškeré uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští nabídku výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	3
	Kuchyňská utěrka
	Požadované minimální technické a užitné vlastnosti:
· materiál: 100% bavlna,
· rozměr: 50 × 70 cm,
· gramáž: minimálně 150 g/m²,
· vysoká savost a dobrá schopnost absorpce tekutin,
· opatřena poutkem umožňujícím zavěšení,
· vhodná pro opakované praní a běžné použití v gastronomickém provozu,
· materiál a provedení musí být dostatečně odolné pro opakované používání.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští výrobek s rovnocennými nebo kvalitativně lepšími užitnými vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	4
	Kuchyňská chňapka
	Požadované minimální technické a užitné vlastnosti:
· provedení ve tvaru palcové rukavice,
· rozměr: cca 17 × 26 cm, přípustná odchylka ± 5 %,
· vrchní materiál: 100% bavlna,
· prošívané provedení s tepelně izolační výplní,
· dostatečná tepelná odolnost pro bezpečnou manipulaci s horkým kuchyňským nádobím a vybavením,
· opatřena poutkem umožňujícím zavěšení,
· vhodná pro opakované použití v gastronomickém provozu,
· provedení umožňující běžnou údržbu a opakované praní.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští výrobek s rovnocennými nebo kvalitativně lepšími technickými a užitnými vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	5
	Pracovní celokožené rukavice
	Požadované minimální technické a užitné vlastnosti:
· celokožené pracovní ochranné rukavice,
· materiál: hovězí lícová useň nebo materiál s rovnocennými či lepšími ochrannými a užitnými vlastnostmi,
· pružná gumička nebo jiné vhodné řešení v oblasti zápěstí zajišťující dobré přilnutí rukavice k ruce,
· odolnost proti mechanickému namáhání, zejména proti oděru, protržení, propíchnutí a prořezu,
· provedení vhodné pro běžnou manuální práci a manipulaci s materiálem,
· dostatečná pevnost, pružnost a úchopové vlastnosti,
· materiál s odpovídající odolností proti průniku vody a olejů,
· odpovídající tepelně izolační vlastnosti pro běžné pracovní použití,
· velikosti dle požadavků zadavatele.
Požadavky na bezpečnost a shodu
Rukavice musí splňovat požadavky příslušných technických norem pro ochranné rukavice, zejména:
· ČSN EN ISO 21420 – obecné požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice,
· ČSN EN 388 – ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.
Dodavatel doloží příslušné EU prohlášení o shodě a výrobek musí být opatřen označením CE v souladu s příslušnými právními předpisy.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	6
	Pracovní halena pro zdravotnický a ošetřovatelský personál, unisex provedení.

	Požadované minimální technické a užitné vlastnosti:
· materiál: 100% bavlna,
· materiál předsrážený (vysrážený), vhodný pro opakované praní při vysokých teplotách,
· gramáž materiálu: minimálně 170 g/m²,
· střih: rovný, unisex, vhodný pro ženy i muže,
· barva: světle modrá,
· krátký všitý rukáv o délce minimálně 15 cm, měřeno od ramenního švu; rukáv nesmí být ukončen bezprostředně pod ramenem,
· výstřih ve tvaru „V“,
· provedení umožňující snadné oblékání a svlékání přes hlavu,
· minimálně 3 praktické kapsy – 2 spodní kapsy a 1 náprsní kapsa,
· materiál, švy, barevná stálost a celkové provedení musí být uzpůsobeny opakovanému praní při teplotě 90 °C,
· výrobek musí být vhodný pro pravidelné a intenzivní používání v provozu zařízení sociálních služeb,
· požadovaný rozsah velikostí: S až 4XL.
Požadavky na zdravotní nezávadnost a shodu
Použitý textilní materiál musí splňovat požadavky OEKO-TEX® STANDARD 100, minimálně produktová třída II, nebo rovnocenný standard prokazující odpovídající zdravotní nezávadnost materiálu.
Pokud se na nabízený výrobek podle příslušných právních předpisů vztahuje povinnost EU prohlášení o shodě nebo označení CE, musí dodavatel příslušné požadavky splnit a na vyžádání zadavatele doložit odpovídající dokumentaci.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	7
	Pracovní halena pro pečovatelský personál, unisex provedení.

	Požadované minimální technické a užitné vlastnosti:
· materiál: 100% bavlna,
· materiál předsrážený (vysrážený), vhodný pro opakované praní při vysokých teplotách,
· gramáž materiálu: minimálně 170 g/m²,
· střih: rovný, unisex, vhodný pro ženy i muže,
· základní barva: bílá,
· barevné provedení: zelený lem/proužek kolem výstřihu a na rukávech,
· krátký všitý rukáv o délce minimálně 15 cm, měřeno od ramenního švu; rukáv nesmí být ukončen bezprostředně pod ramenem,
· výstřih ve tvaru „V“,
· provedení umožňující snadné oblékání a svlékání přes hlavu,
· minimálně 3 praktické kapsy – 2 spodní kapsy a 1 náprsní kapsa,
· materiál, švy, barevné prvky a celkové provedení musí být uzpůsobeny opakovanému praní při teplotě 90 °C bez podstatné změny tvaru a funkčních vlastností,
· barevné prvky musí vykazovat odpovídající stálobarevnost při požadovaném způsobu praní,
· výrobek musí být vhodný pro pravidelné a intenzivní používání v provozu zařízení sociálních služeb,
· požadovaný rozsah velikostí: S až 5XL.
Požadavky na zdravotní nezávadnost a shodu
Použitý textilní materiál musí splňovat požadavky OEKO-TEX® STANDARD 100, minimálně produktová třída II, nebo rovnocenný standard prokazující odpovídající zdravotní nezávadnost materiálu.
Pokud se na nabízený výrobek podle příslušných právních předpisů vztahuje povinnost EU prohlášení o shodě nebo označení CE, musí dodavatel příslušné požadavky splnit a na vyžádání zadavatele doložit odpovídající dokumentaci.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	8
	Pracovní tričko pro zaměstnance kuchyně, prádelny a úklidu, unisex provedení.

	Požadované minimální technické a užitné vlastnosti:
· materiál: 100% bavlna,
· gramáž materiálu: minimálně 160 g/m²,
· střih: rovný, unisex, vhodný pro ženy i muže,
· barva: bílá,
· krátký rukáv,
· kulatý výstřih,
· pohodlné provedení umožňující volnost pohybu při práci,
· materiál, švy a celkové provedení musí být uzpůsobeny opakovanému praní při teplotě minimálně 60 °C bez podstatné změny tvaru a funkčních vlastností,
· odpovídající rozměrová a barevná stálost při požadovaném způsobu praní,
· výrobek musí být vhodný pro pravidelné a intenzivní používání v provozu zařízení sociálních služeb,
· požadovaný rozsah velikostí: XS až 5XL.
Požadavky na zdravotní nezávadnost a shodu
Použitý textilní materiál musí splňovat požadavky OEKO-TEX® STANDARD 100, minimálně produktová třída II, nebo rovnocenný standard prokazující odpovídající zdravotní nezávadnost materiálu.
Pokud se na nabízený výrobek podle příslušných právních předpisů vztahuje povinnost EU prohlášení o shodě nebo označení CE, musí dodavatel příslušné požadavky splnit a na vyžádání zadavatele doložit odpovídající dokumentaci.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	9
	Pracovní kalhoty pro zaměstnance, unisex provedení.

	Požadované minimální technické a užitné vlastnosti:
· materiál: 100% bavlna,
· materiál předsrážený (vysrážený), vhodný pro opakované praní při vysokých teplotách,
· gramáž materiálu: minimálně 210 g/m²,
· střih: rovný, unisex, vhodný pro ženy i muže,
· barva: bílá,
· materiál v běžných podmínkách nošení neprůhledný,
· pas s pruženkou a stahovací tkanicí umožňující přizpůsobení obvodu pasu,
· minimálně dvě praktické boční nakládané kapsy,
· pohodlné provedení umožňující dostatečnou volnost pohybu při práci,
· materiál, švy a celkové provedení musí být uzpůsobeny opakovanému praní při teplotě 90 °C,
· výrobek musí být vhodný pro sušení v bubnové sušičce,
· odpovídající rozměrová a barevná stálost při požadovaném způsobu praní a sušení,
· výrobek musí být vhodný pro pravidelné a intenzivní používání v provozu zařízení sociálních služeb,
· požadovaný rozsah velikostí: konfekční velikosti 34–56, odpovídající přibližně rozsahu XS–5XL.
Požadavky na zdravotní nezávadnost a shodu
Použitý textilní materiál musí splňovat požadavky OEKO-TEX® STANDARD 100, minimálně produktová třída II, nebo rovnocenný standard prokazující odpovídající zdravotní nezávadnost materiálu.
Pokud je nabízený výrobek osobním ochranným prostředkem ve smyslu příslušných právních předpisů, musí splňovat požadavky vztahující se na danou kategorii OOPP. V takovém případě dodavatel doloží příslušné EU prohlášení o shodě a výrobek bude opatřen označením CE.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	10
	Dámské 3/4 pracovní kalhoty na léto

	Lehké pracovní kalhoty pro zaměstnankyně, určené zejména pro používání v letním období.
Požadované minimální technické a užitné vlastnosti:
· materiál: 97 % bavlna a 3 % elastan,
· gramáž materiálu: minimálně 200 g/m²,
· pružný pas z žebrovaného úpletu ze 100% bavlny nebo materiálu s rovnocennými či lepšími užitnými vlastnostmi,
· dámský střih,
· délka nohavic: 3/4,
· elastický pas s pruženkou a stahovací šňůrkou umožňující přizpůsobení obvodu pasu,
· minimálně dvě praktické boční kapsy,
· menší rozparky na vnějších stranách spodní části nohavic pro zvýšení komfortu a volnosti pohybu,
· barva: bílá,
· materiál v běžných podmínkách nošení neprůhledný,
· lehké a pohodlné provedení vhodné pro pracovní použití v letním období,
· materiál, švy a celkové provedení musí být uzpůsobeny opakovanému praní při teplotě minimálně 60 °C,
· výrobek musí být vhodný pro sušení v bubnové sušičce,
· odpovídající rozměrová a barevná stálost při požadovaném způsobu praní a sušení,
· výrobek musí být vhodný pro pravidelné a intenzivní používání v provozu zařízení sociálních služeb,
· požadovaný rozsah velikostí: konfekční velikosti 34–56, odpovídající přibližně rozsahu XS–5XL.
Požadavky na zdravotní nezávadnost a shodu
Použitý textilní materiál musí splňovat požadavky OEKO-TEX® STANDARD 100, minimálně produktová třída II, nebo rovnocenný standard prokazující odpovídající zdravotní nezávadnost materiálu.
Pokud je nabízený výrobek osobním ochranným prostředkem ve smyslu příslušných právních předpisů, musí splňovat požadavky vztahující se na příslušnou kategorii OOPP. V takovém případě dodavatel doloží příslušné EU prohlášení o shodě a výrobek bude opatřen označením CE.
Dodavatel na vyžádání zadavatele předloží velikostní tabulku nabízeného výrobku.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	11
	Pracovní fleecová vesta pro zaměstnance, unisex provedení.

	Požadované minimální technické a užitné vlastnosti:
· materiál: 100% polyester – fleece,
· gramáž materiálu: minimálně 280 g/m²,
· klasický rovný unisex střih, vhodný pro ženy i muže,
· provedení bez kapuce,
· celopropínací zapínání na zip,
· barva: azurově modrá nebo barevně odpovídající odstín dle požadavku zadavatele,
· minimálně dvě přední lištové kapsy opatřené zapínáním na zip,
· dolní lem opatřený elastickou stahovací šňůrkou umožňující individuální přizpůsobení,
· vnější strana materiálu opatřena antipillingovou (protižmolkovací) úpravou,
· materiál musí být příjemný na nošení a poskytovat odpovídající tepelný komfort,
· materiál, švy, zipy a celkové provedení musí být vhodné pro pravidelné a intenzivní pracovní používání,
· možnost opakovaného praní při teplotě minimálně 40 °C bez podstatné změny tvaru, funkčních vlastností a vzhledu,
· odpovídající rozměrová a barevná stálost při požadovaném způsobu údržby,
· požadovaný rozsah velikostí: S až 5XL.
Požadavky na provedení a shodu
Dodavatel na vyžádání zadavatele předloží velikostní tabulku nabízeného výrobku.
Pokud je nabízený výrobek osobním ochranným prostředkem ve smyslu příslušných právních předpisů, musí splňovat požadavky vztahující se na příslušnou kategorii OOPP. V takovém případě dodavatel doloží příslušné EU prohlášení o shodě a výrobek bude opatřen označením CE.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	12
	Pracovní fleecová mikina pro zaměstnance, unisex provedení.

	Požadované minimální technické a užitné vlastnosti:
· materiál: 100% polyester – fleece,
· gramáž materiálu: minimálně 280 g/m²,
· klasický rovný unisex střih, vhodný pro ženy i muže,
· provedení bez kapuce,
· dlouhý rukáv,
· rukávy zakončené pružnou lemovkou zajišťující pohodlné přilnutí k zápěstí,
· celopropínací zapínání na zip,
· barva: azurově modrá nebo barevně odpovídající odstín dle požadavku zadavatele,
· minimálně dvě přední lištové kapsy opatřené zapínáním na zip,
· dolní lem opatřený elastickou stahovací šňůrkou umožňující individuální přizpůsobení,
· vnější strana materiálu opatřena antipillingovou (protižmolkovací) úpravou,
· materiál musí poskytovat odpovídající tepelný komfort a být příjemný při dlouhodobém nošení,
· materiál, švy, zipy a ostatní funkční prvky musí být vhodné pro pravidelné a intenzivní pracovní používání,
· možnost opakovaného praní při teplotě minimálně 40 °C bez podstatné změny tvaru, funkčních vlastností a vzhledu,
· odpovídající rozměrová a barevná stálost při požadovaném způsobu údržby,
· požadovaný rozsah velikostí: S až 5XL.
Požadavky na provedení a shodu
Dodavatel na vyžádání zadavatele předloží velikostní tabulku nabízeného výrobku.
Pokud je nabízený výrobek osobním ochranným prostředkem ve smyslu příslušných právních předpisů, musí splňovat požadavky vztahující se na příslušnou kategorii OOPP. V takovém případě dodavatel doloží příslušné EU prohlášení o shodě a výrobek bude opatřen označením CE.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	13
	Ochranné pracovní brýle určené k ochraně zraku při pracovních činnostech, zejména proti mechanickým rizikům a letícím částicím s nízkou energií.

	Požadované minimální technické a ochranné vlastnosti:
· čirý zorník umožňující nezkreslené vidění,
· ochrana očí proti letícím částicím s nízkou energií,
· boční ochrana očí prostřednictvím postranních štítů/krytů nebo konstrukčně rovnocenného řešení,
· zorník opatřený povrchovou úpravou zvyšující odolnost proti poškrábání,
· zorník opatřený úpravou omezující zamlžování,
· zorník z polykarbonátu nebo materiálu s rovnocennými či lepšími ochrannými a optickými vlastnostmi,
· rám z polykarbonátu nebo jiného materiálu s rovnocennými či lepšími mechanickými vlastnostmi,
· případné kovové spojovací prvky/šrouby z nerezové oceli nebo materiálu s odpovídající odolností proti korozi,
· ergonomické provedení vhodné pro dlouhodobější používání,
· nízká hmotnost a provedení umožňující bezpečné a stabilní nasazení.
Požadavky na bezpečnost a shodu
Ochranné brýle musí splňovat požadavky příslušných právních předpisů pro osobní ochranné prostředky a požadavky příslušné technické normy pro ochranu očí, zejména ČSN EN 166, případně aktuálně platné normy, která ji nahrazuje, nebo rovnocenného technického standardu.
Výrobek musí být opatřen příslušným označením CE.
Dodavatel doloží EU prohlášení o shodě, případně zajistí jeho dostupnost v souladu s příslušnými právními předpisy.
Nabízené ochranné brýle musí být vhodné pro ochranu proti letícím částicím s nízkou energií a musí splňovat požadované vlastnosti z hlediska odolnosti zorníku proti poškrábání a zamlžování.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími ochrannými vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	14
	Vysoké pracovní holínky s protiskluzovou podešví

	Vysoká pracovní ochranná obuv pro použití zejména v mokrém prostředí a v provozech s možným výskytem rostlinných a živočišných tuků.
Požadované minimální technické, užitné a ochranné vlastnosti:
· vysoké pracovní holínky, unisex provedení, vhodné pro ženy i muže,
· materiál: PVC v kombinaci s nitrilem nebo jiný materiál s rovnocennými či lepšími ochrannými a užitnými vlastnostmi,
· nepromokavé provedení,
· odolnost proti působení vody,
· odolnost proti působení rostlinných a živočišných tuků,
· antistatické vlastnosti,
· protiskluzová podešev,
· podešev s hlubokým dezénem zajišťujícím stabilitu a bezpečný pohyb na mokrém a kluzkém povrchu,
· podešev odolná proti běžnému mechanickému namáhání,
· celosezónní provedení vhodné pro pravidelné pracovní používání,
· barva: bílá,
· snadno omyvatelný a udržovatelný povrch,
· požadovaný rozsah velikostí: EU 35–47.
Požadavky na bezpečnost a shodu
Pracovní holínky musí splňovat požadavky příslušné technické normy řady ČSN EN ISO 20347 pro pracovní obuv, minimálně v kategorii odpovídající požadovanému způsobu použití a výše uvedeným ochranným vlastnostem.
Zadavatel požaduje provedení minimálně odpovídající kategorii O4, případně jiné rovnocenné nebo vyšší kategorii podle aktuálně platného znění příslušné technické normy, která zajišťuje požadovanou ochranu proti průniku vody, antistatické vlastnosti a protiskluzné vlastnosti.
Výrobek musí být opatřen označením CE a dodavatel doloží příslušné EU prohlášení o shodě, případně zajistí jeho dostupnost v souladu s příslušnými právními předpisy.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími ochrannými vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	15
	Nízké pracovní holínky s protiskluzovou podešví

	nízká pracovní ochranná obuv pro použití zejména v mokrém prostředí a v provozech s možným výskytem rostlinných a živočišných tuků.
Požadované minimální technické, užitné a ochranné vlastnosti:
· nízké pracovní holínky, unisex provedení, vhodné pro ženy i muže,
· materiál: PVC v kombinaci s nitrilem nebo jiný materiál s rovnocennými či lepšími ochrannými a užitnými vlastnostmi,
· nepromokavé provedení,
· odolnost proti působení vody,
· odolnost proti působení rostlinných a živočišných tuků,
· antistatické vlastnosti,
· protiskluzová podešev,
· podešev s hlubokým dezénem zajišťujícím stabilitu a bezpečný pohyb na mokrém a kluzkém povrchu,
· podešev odolná proti běžnému mechanickému namáhání,
· celosezónní provedení vhodné pro pravidelné pracovní používání,
· barva: bílá,
· snadno omyvatelný a udržovatelný povrch,
· požadovaný rozsah velikostí: EU 35–47.
Požadavky na bezpečnost a shodu
Pracovní holínky musí splňovat požadavky příslušné technické normy řady ČSN EN ISO 20347 pro pracovní obuv, minimálně v kategorii odpovídající požadovanému způsobu použití a výše uvedeným ochranným vlastnostem.
U celoplastového nebo celogumového provedení zadavatel požaduje minimálně vlastnosti odpovídající kategorii O4, případně rovnocenné nebo vyšší kategorii podle aktuálně platného znění příslušné technické normy, zajišťující zejména antistatické vlastnosti a požadovanou ochranu proti působení vody.
Obuv musí splňovat požadavky na protiskluzné vlastnosti podle příslušné aktuálně platné technické normy.
Výrobek musí být opatřen označením CE a dodavatel doloží příslušné EU prohlášení o shodě, případně zajistí jeho dostupnost v souladu s příslušnými právními předpisy.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími ochrannými vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	16
	Ochranná pracovní zástěra určená k ochraně oděvu a přední části těla při práci ve vlhkém a mokrém prostředí.

	Požadované minimální technické, užitné a ochranné vlastnosti:
· voděodolná ochranná pracovní zástěra,
· unisex provedení, vhodné pro ženy i muže,
· materiál: 100% PVC nebo jiný materiál s rovnocennými či lepšími voděodolnými, mechanickými a užitnými vlastnostmi,
· nepropustné a snadno omyvatelné provedení,
· odolnost proti působení vody a běžnému mechanickému namáhání při pracovním použití,
· uchycení v pase pomocí tkanic nebo jiného rovnocenného způsobu umožňujícího přizpůsobení postavě uživatele,
· nastavitelný krční pásek, případně krční pásek s nastavitelnou přezkou nebo jiným rovnocenným systémem,
· rozměr: cca 90 × 120 cm; přípustná odchylka ± 5 %,
· barva: bílá,
· provedení vhodné pro opakované používání,
· povrch umožňující snadné čištění a dezinfekci běžnými prostředky určenými pro daný materiál.
Požadavky na bezpečnost a shodu
Ochranná zástěra musí splňovat příslušné základní požadavky na ochranné oděvy podle ČSN EN ISO 13688 nebo rovnocenné aktuálně platné technické normy, pokud je tato norma pro daný výrobek použitelná.
Pokud je výrobek osobním ochranným prostředkem kategorie I, musí splňovat příslušné požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.
Výrobek musí být opatřen označením CE a dodavatel doloží příslušné EU prohlášení o shodě, případně zajistí jeho dostupnost v souladu s příslušnými právními předpisy.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími ochrannými vlastnostmi.

	doplní dodavatel

	17
	Jednorázová ochranná zástěra určená k ochraně pracovního oděvu a přední části těla před znečištěním a vlhkostí při běžných pracovních činnostech.

	Požadované minimální technické, užitné a ochranné vlastnosti:
· jednorázové provedení,
· materiál: polyethylenová (PE) fólie nebo materiál s rovnocennými či lepšími ochrannými vlastnostmi,
· voděodolné provedení,
· nasazování přes hlavu,
· zavazování v pase pomocí integrovaných tkanic/úvazků,
· univerzální velikost, unisex provedení,
· rozměr zástěry: cca 80 × 130 cm, přípustná odchylka ± 5 cm,
· provedení musí umožňovat dostatečné zakrytí přední části těla,
· materiál musí mít dostatečnou pevnost pro běžnou manipulaci a použití, bez snadného protržení při oblékání,
· hygienicky nezávadné provedení,
· balení: 100 ks; zadavatel připouští i jiné velikosti balení za předpokladu zachování požadovaného celkového počtu kusů a možnosti jednoznačného přepočtu nabídkové ceny na 1 ks.
Požadavky na bezpečnost a shodu
Pokud je nabízený výrobek osobním ochranným prostředkem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, musí splňovat požadavky tohoto nařízení odpovídající deklarovanému účelu a kategorii ochrany.
V takovém případě musí být výrobek opatřen příslušným označením CE a dodavatel doloží EU prohlášení o shodě, případně zajistí jeho dostupnost v souladu s příslušnými právními předpisy.
Uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele. Zadavatel připouští dodání výrobku s rovnocennými nebo kvalitativně a funkčně lepšími vlastnostmi.

	doplní dodavatel











II.
Tabulka pro výpočet nabízené ceny:


                                                                                                          




Zadavatel je oprávněn odebrat v dílčích dodávkách v období jednoho roku menší či větší množství OOPP bez dopadu na jednotkovou cenu. 

Podmínkou pro posouzení nabídky Dodavatele je vyplnění všech žlutě vyznačených položek v tabulkách při podání nabídky.

Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za OOPP doplní Dodavatel do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace - Krycího listu a 
cena uvedená v Krycím listu bude posuzovanou cenou. 
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Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
List1

		číslo		Obecný název 		počet kusů v balaní    popř. párů		nabízená cena v Kč bez DPH		předpokládaný odběr za       12 měsíců  		celková cena za období 12 měsíců 

		1		Pracovní obuv s fixací paty a protiskluzovou podešví		1		0		120		0

		2		Pracovní obuv s uzavřenou špičkou, fixací paty a protiskluzovou podešví		1		0		10		0

		3		Kuchyňská utěrka		1		0		40		0

		4		Kuchyňská chňapka		1		0		30		0

		5		Pracovní celokožené rukavice		1		0		10		0

		6		Pracovní halena pro zdravotnický a ošetřovatelský personál, unisex provedení.		1		0		60		0

		7		Pracovní halena pro pečovatelský personál, unisex provedení.		1		0		200		0

		8		Pracovní tričko pro zaměstnance kuchyně, prádelny a úklidu, unisex provedení.		1		0		50		0

		9		Pracovní kalhoty pro zaměstnance, unisex provedení.		1		0		200		0

		10		Dámské 3/4 pracovní kalhoty na léto		1		0		150		0

		11		Pracovní fleecová vesta pro zaměstnance, unisex provedení.		1		0		180		0

		12		Pracovní fleecová mikina pro zaměstnance, unisex provedení.		1		0		120		0

		13		Ochranné pracovní brýle určené k ochraně zraku při pracovních činnostech, zejména proti mechanickým rizikům a letícím částicím s nízkou energií.		1		0		90		0

		14		Vysoké pracovní holínky s protiskluzovou podešví		1		0		30		0

		15		Nízké pracovní holínky s protiskluzovou podešví		1		0		130		0

		16		Ochranná pracovní zástěra určená k ochraně oděvu a přední části těla při práci ve vlhkém a mokrém prostředí.		1		0		100		0

		17		Jednorázová ochranná zástěra určená k ochraně pracovního oděvu a přední části těla před znečištěním a vlhkostí při běžných pracovních činnostech.   		100		0		40		0

				                                   Celková cena za OOPP v Kč bez DPH 								0
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2 Pracovní obuv s uzavřenou špičkou, fixací paty a protiskluzovou podešví 1

0 10 0

3 Kuchyňská utěrka 1

0 40 0

4 Kuchyňská chňapka 1

0 30 0

5 Pracovní celokožené rukavice 1

0 10 0

6

Pracovní halena pro zdravotnický a ošetřovatelský personál, unisex 

provedení.

1

0 60 0

7 Pracovní halena pro pečovatelský personál, unisex provedení. 1

0 200 0

8

Pracovní tričko pro zaměstnance kuchyně, prádelny a úklidu, unisex 

provedení.

1

0 50 0

9 Pracovní kalhoty pro zaměstnance, unisex provedení. 1

0 200 0

10 Dámské 3/4 pracovní kalhoty na léto 1

0 150 0

11 Pracovní fleecová vesta pro zaměstnance, unisex provedení. 1

0 180 0

12 Pracovní fleecová mikina pro zaměstnance, unisex provedení. 1

0 120 0

13

Ochranné pracovní brýle určené k ochraně zraku při pracovních činnostech, 

zejména proti mechanickým rizikům a letícím částicím s nízkou energií.

1

0 90 0

14 Vysoké pracovní holínky s protiskluzovou podešví 1

0 30 0

15 Nízké pracovní holínky s protiskluzovou podešví 1

0 130 0

16

Ochranná pracovní zástěra určená k ochraně oděvu a přední části těla při 

práci ve vlhkém a mokrém prostředí.

1

0 100 0

17

Jednorázová ochranná zástěra určená k ochraně pracovního oděvu a přední 

části těla před znečištěním a vlhkostí při běžných pracovních činnostech.   

100

0 40 0

0                                    Celková cena za OOPP v Kč bez DPH 
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