**Příloha č. 1**

**Předmět veřejné zakázky (specifikace):**

**„Nákup transportních vozíků na kuchyňské tablety - zakázka č. 18/2018“**

**Zadavatel poptává 5 kusů nových transportních přepravních vozíků:**

Jednoplášťový přepravní vozík na 24 kusů jídelních tabletů EURONORM (rozměr tabletu 530mm x 369mm) je vyroben celý z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304, která je odolná proti nečistotám a choroboplodným zárodkům. Vozík je kompletně svařovaný. Veškerý použitý materiál musí splňovat požadavky stanovené normami platnými v ČR pro použití v gastronomii**.** Vozík je uzavíratelný dveřmi bez zámků s mechanizmem k zajištění otevřených dveří v úhlu 270°. Na vnitřní straně dveří je zásobník na kartičky vedle sebe, na boku vozíku v horní části držák karty ve velikosti A6. Lisované vsuny umožňující snadné čištění. Otvory na dně každé komory umožňují odtok při mytí tryskající vodou. 4 masivní rohové nárazníky na spodní části vozíků, jako ochrana proti odření a poškození. Trubková madla na všech stranách a po celé výšce vozíků, pro snazší manipulaci. 4 ložisková kolečka o ø min. 200mm z tvrzené gumy (nemazací úprava): 2 kolečka otočná, 2 kolečka pevná, brždění koleček centrálně s nožní brzdou. Horní jeklová ohrádka na stropě vozíku tvoří ohrádku ze třech stran.

Aby, nebyl narušen chod gastronomického provozu a výdej stravy klientům v DSZM, typ a rozměry transportního vozíku musí odpovídat zadání, jelikož nové transportní vozíky navýší kapacitu již používaných transportních vozíků.

Dodavatel popíše jím nabízený transportní vozík v tabulkách, které obsahují: v prvním sloupci (levý sloupec) příslušný technický parametr, ve druhém sloupci (druhý sloupec zleva) požadavky na parametry zadavatele. Dále dodavatel doplní:

* technické parametry transportních vozíků, jejichž dodávku dodavatel nabízí v rámci své nabídky na realizaci veřejné zakázky, do třetího sloupce (druhý sloupec zprava) tabulky;
* informace, zda příslušné transportní vozíky nabízené dodavatelem splňují požadavky zadavatele, do čtvrtého sloupce (pravý sloupec) tabulky slovem „**ANO**“ nebo „**NE**“.

Dodavatel musí nabídnout takové transportní vozíky, které splňují požadované parametry zadavatele uvedené v tabulkách.

**Technické požadavky zadavatele na transportní vozíky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | **Požadované parametry** | **Technické parametry nabízeného plnění** | **Splňují transportní vozíky technické parametry ANO/NE** |
| Výška: | 1900 mm včetně koleček. |  |  |
| Šířka: | 1050 mm včetně gumového nárazníku. |  |  |
| Hloubka: | 680 mm včetně gumového nárazníku. |  |  |
| Kapacita: | Transportní vozík má 2 x 12 vsunů pro kuchyňské tablety EURONORM s rozměrem: d. 530mm, š. 369mm |  |  |

**Nákres a foto přepravního vozíku, který zadavatel má již v majetku:**

****

****

****

****

****

****

****