*Příloha č. 2*

 **Specifikace veřejné zakázky**

 **„Osazení hrotů proti holubům, veřejná zakázka č. 18/2021“**

 **Předmět veřejné zakázky**

Dodávka a instalace hrotového systému proti holubům na atiky budovy „F“ v areálu DSZM musí zahrnovat veškeré náklady zhotovitele na zhotovení, např.: dopravu na místo realizace, veškerý potřebný materiál včetně montáže. Funkce systému spočívá v pokrytí chráněné plochy hroty, které mechanickým způsobem zabrání usednutí ptactva na ošetřenou plochu, aniž by se ptáci poranili. Hrotový systém se skládá z plastového základního pásku vyrobeného z UV stabilního polykarbonátu, nebo nerezového základního pásku a hrotů o průměru 1,3mm z nerezové pružinové oceli v délce minimálně 110 mm.

 **Rozsah veřejné zakázky**

Osazení oplechování atik v šíři 60 cm hrotovým systémem proti holubům v celkové délce 125 metrů.

Osazení oplechování atik v šíři 40 cm hrotovým systémem proti holubům v celkové délce 123 metrů.

Dodavatel připouští toleranci výměr + - 1%.

 **Požadavky na veřejnou zakázku**

Dodavatel systému musí dodržet technologické postupy instalace s funkčností zábrany proti holubům minimálně 10 roků. Dodavatel poskytne na instalovaný systém záruku 60 měsíců od předání díla. Práce budou provedeny osobou splňující kvalifikaci pro práci ve výškách z důvodu instalace u hrany střechy s rizikem pádu z výšky.

 **Cena veřejné zakázky**

Celkovou nabídkovou cenu za kompletní hrotový systém doplní Dodavatel do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace – Krycího listu. Cena uvedena v Krycím listu bude posuzovanou cenou.